| # microHAM Geräte

Einstellungen–>microHAM

microHAM Geräte lassen sich auf vielfältige Art und Weise nutzen und konfigurieren. Einige Optionen machen nur für spezielle Geräte Sinn. Nicht alle Funktonen werden in RUMlogNG unterstützt, jedoch lassen sich der micro KeyerII und der Digi KeyerII fast vollständig konfigurieren. Somit ist man nicht mehr auf die originale Router Software (nur Windows) angewiesen.

Für alle Gerätetypen gelten die Einstellungen in Einstellungen–>microHAM. Der obere Teil betrifft RUMlogNG, der untere Teil betrifft die CAT Schnittstelle für das microHAM Gerät. Damit lässt sich das Verhalten im Stand Alone Betrieb definieren und wird hauptsächlich für die Steuerung von Antennen benötigt. Die Optionen werden im Gerät gespeichert, werden aber erst beim Öffnen der CAT Schnittstelle (in RUMlogNG) übertragen.

Die MKII und DKII internen FSK und CW Speicher lassen sich auch über die F-Tasten global starten. Dazu sind die entsprechenden Optionen in den microHAM Einstellungen zu wählen. Die internen Speicher von RUMlogNG sind dann ohne Funktion.

#### microKeyerII und DigiKeyerII

Für den MKII und DKII steht ein kleines Fenster zur Verfügung: Menü–>Fenster–>microHAM. Dieses erfüllt folgende Funktionen:

- Umschalten des Keyer Mode (abhängig vom Setting), Voice nur für MKII
- Abspielen der RTTY oder CW Speicher
- Abbrechen der Sendung (aus Speicher)
- Zeigt einige Status Informationen, wenn vergrößert
- Weitere Konfiguration

Wenn das Fenster den Fokus hat, stehen folgende Shortcuts zur Verfügung:

- C: CW Mode
- V: Voice Mode (nur MKII)
- F: FSK Mode
- D: Digital Mode
- 1-9 Speicher abspielen
- Escape: Sendung abrechen (Speicher)

#### MKII und DKII Settings

Es ist wichtig zu verstehen, dass alle Einstellungen nicht aus dem Gerät gelesen werden können. Das heisst, das Konfigurationsfenster zeigt immer nur die Einstellungen an, die auf diesen Computer gespeichert wurden! Alle Settings können dauerhaft im Gerät gespeichert werden oder zum Testen nur temporär bis zum Power Reset. CW und RTTY Speichertexte werden immer dauerhaft gespeichert.

DKII Einstellungen

MKII Einstellungen

CW Speicher beschreiben

# See Also

CAT Einstellungen

K1EL WinKeyer

# External Links

microHAM