| # Icom Server

Die Icom Transceiver IC-705, IC-7610 und IC-9700 lassen sich übers Netzwerk fernsteuern, dazu muss der interne Server aktiviert werden. In den TRX-Einstellungen muss als Interface Icom Server ausgewählt werde. Die Einstellungen in der Box Cat: Icom Server müssen mit denen im Transceiver übereinstimmen.
Die Netzwerkverbindung bietet einen deutlich höheren Datendurchsatz als eine USB Verbindung. Davon profitieren vor allen die Fenster zur TRX Steuerung.
Auch Audio lässt sich übertragen, dieses kann im Transceiver Menü aktiviert werden.RX Audio ist sofort verfügbar, kann aber aus- und wieder eingeschalten werden. Audio zum TRX muss immer separat eingeschalten werden und funktioniert nur bei aktiven TX Audio Stream.

# See Also

Icom Remote Encoder RC-28