| # Wetterstation Netatmo

Die beliebte Wetterstation Netatmo kann in RUMlog eingebunden werden. Deren Daten dienen zur Wetteranzeige in einem Fenster und zur Weitergabe an einen IC-705 oder IC-9700 Transceiver.
RUMlog muss erst auf der Netatmo Webseite autorisiert werden, bevor Wetterdaten geladen werden können. Diese Autorisierung kann jederzeit widerrufen werden. Beim ersten Öffnen des Netatmo Fensters (Menü–>Fenster–>Netatmo), wird die entsprechende Seite im Webbrowser geöffnet. Hier ist dem zuzustimmen und danach muss dem Webbrowser noch erlaubt werden, dieses auch RUMlog mitzuteilen. Dieses Prozedere muss wiederholt werden, falls die Erlaubnis zwischenzeitlich widerrufen wurde.
Um Daten an den Transceiver zu schicken, muss das IC-705 oder das IC-9700 Steuerungsfenster benutzt werden. In diesem muss die entsprechende Schnittstelle ausgewählt und die Funktion auf Weather gestellt werden. Beim IC-705 wird der USB B Port und beim IC-9700 der Data Port benutzt. Eventuell sind noch weitere Einstellungen am Gerät notwendig, siehe Handbuch.
Es werden Wetterdaten nur dann geladen, wenn das Netatmo Fenster geöffnet ist. Es muss aber nicht sichtbar sein.