| # Papier QSL Einstellungen

Einstellungen–>QSL

Die Einstellungen beziehen sich auf den Druck von QSL Label. Das Layout der Label ist fest vorgegeben, einige Zeilen lassen sich konfigurieren. Zur Zeit werden die folgenden Labelarten unterstützt:

- Avery 3422 (35 mm x 70 mm auf DIN A4 3 x 8)
- Avery 3475 (36 mm x 70 mm auf DIN A4 3 x 8)
- Avery 3474 (37 mm x 70 mm mm auf DIN A4, 3 x 8)
- Avery 3477 (31 mm x 105 mm mm auf DIN A4, 2 x 7)
- Avery ???? (38,1 mm x 70 mm mm auf DIN A4, 3 x 7)
- Avery 3489 (29,7 mm x 70 mm mm auf DIN A4, 3 x 10)
- Avery 3651 (52,5 mm x 29,7 mm auf DIN A4 4 x 10)
- Avery 3653 (42,4 mm x 105 mm auf DIN A4 2 x 7)
- Avery 3657 (42,3 x 70 mm auf A4 3x7)
- Avery 3658 (33,8 mm x 64,6 mm auf DIN A4 3 x 8)
- Avery 4738 (70 mm x 50,8 mm auf DIN A4 2 x 5)
- Avery 4780 (48,5 mm x 25,4 mm auf DIN A4 4 x 10)
- Avery 4781 (97,0 mm x 42.3 mm auf DIN A4, 2 x 6)
- Avery 5160 (1" x 2-5/8" auf US-Letter 3 x 10)
- Avery 5161 (1" x 4" auf US-Letter, 2 x 10)
- Avery 5163 (2" x 4" auf US-Letter 2 x 5)
- Avery 5363 (2-13/16" x 1-3/8" auf US Letter, 3 x 8)
- Avery 6032 (63,5 mm x 33,9 mm auf DIN A4 3 x 8)
- Avery 7159 (34 mm x 64 mm auf DIN A4, 3 x 8)
- Avery 7163 (38,1 mm x 99,1 mm auf DIN A4, 2 x 7)
- Avery 8162 (33,9 mm x 99.1 mm auf DIN A4, 2 x 8)
- Avery 8462 (1-1/3" x 4" auf US-Letter 2 x 7)
- Dymo 32mm x 57mm
- Dymo 89mm x 36mm
- Dymo 89mm x 41mm
- Dymo 90mm x 29mm
- Dymo 90mm x 38mm
- Dymo 1" x 2-1/8"
- Dymo 2-1/8 x 4"

Der Text für die Zeilen über und unter der QSO Liste lässt sich frei wählen. Die unterste Zeile lässt sich Band-abhängig bedrucken, z.B. für die benutzten Gerätschaften. Ist kein Text für das entsprechende Band hinterlegt oder sind mehrere QSOs auf ein Label zu drucken, wird die Default Zeile genutzt.
Nicht alle Label können alle Zeilen darstellen!
Der Text der QSO Daten ist immer mittig zentriert, alle anderen Formatierungen lassen sich frei wählen.

Falls jemand andere Etiketten verwenden möchte, bitte E-Mail an mich.