| # DX Cluster Einstellungen

Einstellungen–>DX Cluster

Auf der rechten Seite können beliebig viele Cluster Zugänge konfiguriert werden. Für jeden Eintrag kann angegeben werden:

- Name - ein frei wählbarer Name
- Adresse - Web-oder TCP/IP Adresse des DX Clusters
- Port
- Nutzername
- Passwort

Nutzername und Passwort sind nur notwendig, wenn die Option Auto Login aktiviert ist und für den Cluster ein Passwort notwendig ist. Ist kein Nutzername hinterlegt und die Option Auto Login ist aktiv, wird das Rufzeichen aus Einstellungen–>Allgemein–>Mein Rufzeichen genutzt.

Links können Filter gesetzt werden, welche nur die ausgewählten Spots in das DX Spot Fenster durchlässt. Das Terminalfenster zeigt immer alle Daten vom Cluster. Die Mode Erkennung richtet sich nach den Bandgrenzen in Einstellungen–>QRGs und ist mit Vorsicht zu genießen!

Unten lassen sich Befehle eingeben, welche unmittelbar nach dem automatischen Login übertragen werden. Mehrere Befehle hintereinander müssen mit einem \n voneinander getrennt werden. Z.B. “sh/dx/10 \n sh/wwv/3” fragt nach den 10 letzten DX Spots sowie 3 letzten WWV Meldungen.

# External Links

Übersicht NG3K