| # DXLab Suite Commander Server

In den RUMlogNG Versionen vor 4.4 gab es nur eine Einstelloption in Menü–>Einstellungen–>UDP–>WSJT-X. Ist diese Einstellung aktiv, kann ein Client den zur Zeit aktiven TRX steuern.
Ab Version 4.4 kann man einen Server pro TRX konfigurieren. Damit lässt sich gezielt TRX#1 oder TRX#2 von externen Programmen steuern.
Bitte nur den Server aus den WSJT-X Einstellungen nutzen oder einen (oder beide) aus den TRX Einstellungen.

RUMlogNG unterstützt nicht alle möglichen Funktionen. Falls für dein Projekt eine Funktion fehlt, bitte Info an mich.

# See Also

WSJT-X, JTDX oder JS8Call und RUMlogNG