| # Funktionen im Netzwerk

RUMlogNG kann im lokalen Netzwerk mit anderen Programmen oder auch anderen RUMlogNG Instanzen Daten austauschen. So können im Netzwerk Informationen verbreitet werden, sobald ein QSO geloggt wird, ein DX-Spot herein kommt, eine HamQTH/qrz.com/qrzcq.com Abfrage geschieht oder sich die TRX Frequenz ändert.
Prinzipiell werden zwei verschiedene - nicht kompatible - Protokolle unterstützt:

- Fldigi kompatibel
- N1MM bzw. TR4W kompatibel

Für den Datenaustausch von RUMlogNG Instanzen untereinander wird das N1MM Protokoll verwendet.

Eine praktische Anwendung ist die Software zur Steuerung des KAT500. Damit kann auch bei der Nutzung eines Nicht-Elecraft Transceivers die aktuelle Frequenz ständig zum Tuner übertragen werden und dieser ist immer richtig abgestimmt (Memory Tuning).

## Einstellungen Netzwerk

Einstellungen–>UDP

#### Fldigi

Für Fldigi kann nur die Broadcast Adresse für alle Optionen gleichzeitig geändert werden. Die voreingestellte Broadcast Adresse lautet 255.255.255.255. Diese sollte aber entsprechend des eigenen Netzwerks geändert werden, weil Router diese Daten über diese Adresse nicht weiterleiten. Der Port ist fest vorgegeben (9932).

In den Fldigi Einstellungen können die gewünschten Funktionen gewählt werden: Einstellungen–>UI–>MacLogger

#### RUMlogNG, N1MM und TR4W

Hier können für verschiedene Funktionen unterschiedliche Adressen und Ports verwendet werden. Drittprogramme müssen entsprechen konfiguriert sein. Verschiedene Optionen lassen sich wählen, deren Funktionen von anderen Programmen genutzt werden können:

- App Info: Computername, Name der Logbuchdatei, Änderungen am Log (Speichern, Löschen, Editieren)
- Radio: Frequenz und Betriebsart des TRX wird übertragen. Es werden beide angeschlossene TRX unterstützt
- DX-Spot: Hereinkommende DX-Spots

# Subpages

RUMlog Instanzen im Netzwerk

# External Links

UDP Beschreibung

Fldigi UDP

N1MM UDP