| # K4 Steuerung

Die CAT Steuerung beim K4 ist sowohl über USB als auch über tcp/ip möglich. Die Anzeige der Panadapter in RUMlog funktioniert nur über die tcp/ip Schnittstelle! Ein gemischter Betrieb ist möglich. Für die Panadapter wird automatisch die tcp/ip Verbindung genutzt. In den TRX Einstellungen ist dafür immer die entsprechende Adresse und der Port 9200 (K4 Default) zu wählen. Der Status der tcp/ip Verbindung wird im Netzwerkfenster protokolliert.
Die Benutzung des Controllers RC-28 wird unterstützt.

#### Farbige Punkte in den Buttons

Viele Buttons zeigen einen farbigen Punkt zur Statusanzeige.

- Grau: Funktion ist Aus.
- Grün: Funktion ist Ein.
- Rot: Funktion ist Ein, erfordert aber eine gewisse Aufmerksamkeit, z.B. Split oder RIT.
- Gelb: Diese Funktion wurde geändert, aber es erfolgte noch keine Rückmeldung.

#### Doppelbelegung

Einige Buttons sind mit zwei Funktionen belegt. Die zweite Funktion wird mit einem langen Klick aktiviert. Zu erkennen sind diese Buttons an einem Punkt (.) auf der linken Seite. Meistens wird mit einem einfachen Klick die entsprechende Funktion ein- bzw. ausgeschalten. Mit einen längeren Klick öffnet sich dann ein anderes Steuerungselement für weitere Optionen.

Button PRE nach einem längeren Klick

#### Frequenzanzeige

Die Frequenzanzeige für VFO A/B ist mit der Maus anklickbar. Dadurch lässt sich schnell die VFO Frequenz um die entsprechende Stelle ändern. Klicke in die obere Hälfte un die Frequenz zu erhöhen, klicke in die untere Hälfte um die Frequenz zu verringern.

#### Shortcuts

Einige Tasten sind mit Shortcuts belegt, die nur bei aktiviertem Fenster gültig sind:

- 1 - 8 –> Obere Reihe der Macro Tasten
- CMD 1 - CMD 8 –> Untere Reihe der Macro Tasten
- F1 - F8 –> Speicher 1-8 & (Bank1/2)
- Escape –> Abbruch

#### Makros

Die Makros und die Beschriftungen lassen sich über den Button Bearbeiten ändern. Zusätzlich stehen 4 Makros zur Verfügung, welche automatisch bei einem Modewechsel aufgerufen werden.

## Mini Control

Die Steuerungsfenster bieten sehr viele Möglichkeiten, benötigen aber sehr viel Platz auf dem Bildschirm. Im Transceiver Menü findet sich die Option Mini Control. Hiermit wir ein kleines Fenster geöffnet, welches alle Steuerungen erlaubt, es wird lediglich ein Mausklick mehr benötigt. Dadurch kann man das Steuerungsfenster auf einen anderen Screen lassen, verkleinern oder minimieren.

## Panadapter

Es können vier Panadapter gleichzeitig angezeigt werden. Das Größenverhältnis zwischen der Amplituden- und der Wasserfallanzeige kann frei verschoben werden.
In den Mini-Pans ist keine Interaktion möglich. In den beiden ‘Großen’ lassen sich DX-Spots einblenden und folgenden Maus- bzw. Trackpadaktionen sind möglich:

- Klick: VFO A Frequenz ändern
- Rechts- bzw. Zweifingerklick: VFO B Frequenz ändern
- Scrollrad bzw. Swipe up/down: Frequenz des jeweiligen VFOs ändern
- Über einen Bereich im Amplitudenfenster mit gedrückter Taste ziehen: Zoom in

# See Also

Icom Remote Encoder RC-28