| # flrig

flrig

Vor dem Verbinden von Flrig mit RUMlogNG muss Flrig laufen und vollständig konfiguriert sein. In den RUMlogNG TRX Einstellungen ist als Hersteller Andere und als Typ flrig auszuwählen. Die Flrig Adressdaten sind unter CAT:TCP einzutragen und Nutze CAT zu aktivieren. Der Port muss mit der XMP-RPC Port Einstellung in flrig übereinstimmen! Der DXLab Suite Commander Server ist auch in Verbindung mit Flrig zu benutzen. Alle anderen Einstellungen auf dieser Seite sind wirkungslos.

Funktioniert die Verbindung, wird zunächst die Liste der unterstützten Betriebsarten aus Flrig geladen. Jetzt kann man wieder zu den TRX Einstellungen zurückkehren, um sich seine bevorzugten Modes für RTTY und CW zu konfigurieren.

# External Links

flrig