| # SunSDR & FlexRadio

Genau wie zu klassischen Transceivern, kann RUMlog auch eine CAT Verbindung zu SDR Geräten aufbauen. Diese Verbindungen laufen kabellos übers Netzwerk. In den TRX Einstellungen ist folgendes zu wählen:

#### SunSDR

Hersteller: Andere
Typ: Expert El. TCI
Interface: Web Socket
Als tcp/ip Adresse sind die Daten der ExpertSDR Software einzutragen!

#### FlexRadio

Hersteller: Andere
Typ: FLEX-6xxx
Interface: tcp/ip
Als tcp/ip Adresse sind die Daten des Tranceivers einzutragen! Mit dem Button Discover lassen sich die Werte automatisch eintragen. Das erste im Netzwerk gefundene Gerät wird angezeigt.

RUMlog ersetzt keine SDR Software, sondern tauscht nur einige Daten aus. Für beide Gerätetypen werden die internen CW Keyer unterstützt.

RUMlog arbeitet nicht korrekt mit Multiflex zusammen!

#### DX-Spots

RUMlog kann farblich markierte DX-Spots zur Anzeige an die jeweilige SDR Software bzw. zum Gerät schicken. Menü–>Transceiver–>Spot to Flex bzw. Spot to SunSDR Es werden Informationen aus dem aktiven Logbuch oder aus dem aktiven Contest bereit gestellt. Beides gleichzeitig ist nicht möglich. Nur FlexRadio: Bei Platzproblemen in der Anzeige, lassen sich Spots priorisieren. Ein Wert von 5 entspricht der höchsten Priorität.
Wird ein neues QSO geloggt, werden die Daten aller anderen Spots im Display (New DXCC, New Multi, …) nicht aktualisert!
Im Contest bei S&P Betrieb lassen sich gefundene Stationen auch zur Anzeige schicken. Dazu muss die Contest Band Map und die Option Menü–>Contest–>QSOs in die Band Map bei S&P aktiviert sein.