| # DX Cluster Terminal Fenster

Zum Öffnen des Fensters wähle Menü–>Fenster–>DX Cluster Terminal. Die Verbindung kann sofort hergestellt werden, wenn die Option Auto Login aktiviert wurde. Ein DX Cluster lässt sich nur wählen, solange man nicht verbunden ist.

Eine aktivierte Auto Login Option bewirkt:

- Sofort nach dem Öffnen des Terminal Fensters wird der zuletzt genutzte Cluster connectet.
- Nach dem Connect wird sich mit Nutzername und evtl. Passwort eingeloggt.
- Nach dem Login werden die gewünschten Befehle gesendet.
- Wird die Verbindung unterbrochen, wird in regelmäßigen Abständen versucht, sich erneut einzuloggen.

Es lassen sich einzeilige Befehle zum Cluster schicken. Nach der Eingabe einfach ‘Enter’ drücken.

Unten befinden sich 8 Makro Knöpfe, die entsprechende Befehle zum Cluster schicken. Beim Bearbeiten öffnet sich folgendes Fenster:

Hier lassen sich die Knöpfe sowie die Makros erstellen. Einige Platzhalter stehen zur Verfügung. Diese beziehen sich entweder auf die aktuellen Daten in der Logmaske oder auf das zuletzt geloggte QSO:

- <Call>: DX Rufzeichen
- <QRG>: Frequenz
- <Grid4>: 4-stelliger Locator
- <Grid6>: 6-stelliger Locator
- <Manager>: QSL Manager

Durch Druck auf die Platzhalter Knöpfe im unteren Teil werden diese an der aktuellen Curserposition übernommen. Das spart Tipparbeit und Fehler werden vermieden.

Der Befehl <TX> sorgt dafür, dass der entsprechende Text sofort verschickt wird. Ansonsten wird der Befehl nur vorgeschrieben und lässt sich noch ändern bzw. ergänzen.