| # IC-9700 Steuerung

Hier gilt alles sinngemäß wie im Kapitel zum IC-7300/IC-7610. Einstellungen für die Uhrzeit findet man für den IC-9700 nicht, da sich diese selbständig synchronisiert.
Ist es RUMlogNG erlaubt den eigenen Standort zu bestimmen, kann diese Position zum IC-9700 übertragen werden.
Eine weitere Komfortfunktion ist die Auto Repeater Option. Entsprechend dem IARU Region 1 Bandplan wird die Relaisablage automatisch gewählt. Diese Funktion steht auf dem 2m und dem 70cm Band zur Verfügung.

Besitzer einer Netatmo Wetterstation können deren Daten direkt an den Transceiver übermitteln. Dazu ist eine weitere serielle Schnittstelle mit dem Dateneingang am TRX zu verbinden. Die Datenrate ist fest auf 9600 baud eingestellt und muss auch im TRX auf 9600 eingestellt sein.

# See Also

Icom Remote Encoder RC-28

IC-7300 Steuerung

IC-7610 Steuerung

Scope IC-7610

Icom Auto Discovery

# External Links

Netatmo Wetterstation