| # Icom Remote Encoder RC-28

Der RC-28 kann zur Transceiversteuerung für folgende Auswahl verwendet werden:

- IC-705-Ctrl
- IC-7300-Ctrl
- IC-7610-Ctrl
- IC-9700-Ctrl
- K3-Ctrl
- K4-Ctrl
- Expert El. TCI (SunSDR)

Der RC-28 muss weder installiert noch kann er konfiguriert werden, einfach einstecken und benutzen. Sind zwei Transceiver konfiguriert, wird der Aktive gesteuert. Es können beide VFOs gesteuert werden. Der aktive VFO nach Druck auf die Taste F1, der inaktive (oder Sub) VFO nach Druck auf Taste F2. Die PTT Taste rastet ein, also einmal kurz drücken zur Aktivierung. Eine zweite Betätigung schaltet zurück auf Empfang.

Sollte der Controller für eine andere App verwendet werden, lässt sich dieser in Menü–>Transceiver–>RC-28 Dämon (Schalter) deaktivieren. Danach muss RUMlog neu gestartet werden.