| # Sprachspeicher

Der Voicekeyer lässt sich für das ‘normale’ Logbuch und für den Contestbetrieb separat konfigurieren. Die Einstellungen dazu befinden sich in den entsprechenden Einstellungen unter dem Phone Reiter. Die Auto CQ Option steht nur im Contest zur Verfügung. RUMlogNG kann das Schalten der PTT übernehmen, siehe TX 1 Einstellungen.
Zu spielende Audiodateien müssen sich im Ordner ~/Library/Containers/de.dl2rum.RUMlogNG/Data/Documents/Voicekeyer_Recordings befinden und lassen sich dann bequem per Popupmenü auswählen. Um die Wiedergabe zu testen, kann man ein separates Ausgabegerät wählen.

Zum Abspielen werden die Tasten F1-F8 genutzt, bzw. der entsprechende Eintrag im CW Menü.

Für den IC-7300 lässt sich temporär die Quelle umschalten, siehe Einstellungen–>TRX–>Transceiver abhängig–>Optionen.

Es lassen sich mehrere Konfigurationen abspeichern und wieder aufrufen. Fürs Logbuch siehe Menu–>CW–>Phone Speicherbank. Für Contest siehe Einstellungen–>Phone–>Set speichern/laden.

# See Also

Audio Aufnahme in eine Datei