| # Möglichkeiten für PTT

RUMlogNG bietet mehrere Optionen für die Aktivierung der PTT für den TRX#1.
Die PTT kann gesteuert werden von:

- Allgemeiner Sprachspeicher (Einstellungen–>Phone–>Wiedergabe über TRX)
- Sprachspeicher im Contest Modul (Contest-Einstellungen–>Phone–>Wiedergabe über TRX)
- FLdigi (Einstellungen–>µHAM/Fldigi–>Fldigi)

Für das Schalten der PTT selbst gibt es folgende Möglichkeiten:

- CAT
- RTS Leitung
- DTR Leitung
- microHAM DKII oder MKII

Diese Auswahl befindet sich in Einstellungen–>TX1–>Transceiver.