| # RTTY Betrieb

RTTY Betrieb ist im Contest oder im DX-Pedition Modus durchführbar. ESM wird auch hierbei unterstützt. Als Modem kann Fldigi oder ein K3/KX3 dienen. Die Einstellungen dazu finden sich unter dem RTTY Reiter in den Contesteinstellungen: Menü–>Contest–>Einstellungen.

Ist ein RTTY Interface konfiguriert, öffnet sich das entsprechende Fenster, wenn die Mode auf RTTY bzw. PSK steht.
Fldigi muss separat gestartet werden. Die TCP/IP Adresse für Fldigi muss in den RUMlogNG Einstellungen unter dem TRX1 Reiter in der Fldigi Sektion eingetragen werden.
Wird der K3 oder KX3 benutzt, ist FSK-D bzw. PSK-D als Mode zu wählen und die Text Dekodierung zu aktivieren. Da die gesamte Kommunikation über die CAT Schnittstelle erfolgt, ist CAT zu aktivieren.

Das RTTY Fenster ist dreigeteilt:
Im oberen Textfeld wird der gerade empfangene (gelb) oder gesendete Text (weiß) dargestellt. Im unteren Textfeld lässt sich ein Text vorschreiben, der beim Drücken des Buttons “Sende Text” (oder CMD K) komplett zum Interface übertragen wird. Alle weiteren Eingaben werden direkt zum RTTY Interface weitergeleitet. Der Button “Empfang” (oder CMD R) schickt ein Kommando, um die PTT am Ende zurückzuschalten.
Zum Abbrechen kann jederzeit die Escape Taste genutzt werden.

Rechts befindet sich eine Tabelle, worin erkannte Rufzeichen gelistet sind.

### Rufzeichen Erkennung

Rufzeichen können automatisch erkannt werden. Dazu muss eine SCP (Super Check Partial) Datenbank geladen werden: Menü–>Online–>Lade SCP Daten
Empfangene Wörter werden als Rufzeichen interpretiert:

- Rufzeichen aus dem aktuellen Logbuch - grün (rot wenn dupe)
- Rufzeichen aus der SCP Datenbank - cyan
- Wörter die einem “de” folgen - grau

Rufzeichen, die nicht erkannt werden, können per Doppelklick (oder Maus ziehen) ins Rufzeichenfeld übertragen werden. Steht in diesem Feld bereits etwas, wird der Text ins RX Num Feld kopiert!

### QSO

Beim Betrieb kann der Curser als Grundstellung im Rufzeichen Eingabefeld verbleiben. Analog zu CW oder SSB Betrieb können alle Eingaben per Tastatur vorgenommen werden. Bequemer ist es aber, wenn man die erkannten Rufzeichen aus der Liste nutzt:

- Mit den Pfeil hoch/runter Tasten kann ein Rufzeichen in der Liste gewählt werden.
- Die Leertaste überträgt das Rufzeichen in die Logmaske.
- Eine Entertaste überträgt das Rufzeichen in die Logmaske und startet den Exchange.