| # Scope IC-7300

RUMlogNG kann ein vereinfachtes Scope anzeigen. Die Auflösung und die Datenrate ist begrenzt. Für die Bandbreite stehen 475 Werte zur Verfügung, die Auflösung ist auf 160 Werte zu je 0,5 dB begrenzt. Die Fenstergröße lässt sich ändern, jedoch wird die Darstellung nur skaliert.
Klickt man mit der linken Maustaste ins Display, wird die Frequenz des aktiven VFOs geändert. Drückt man die rechte Maustaste, wird die inaktive VFO Frequenz eingestellt. Die Farben der Darstellung und die Farbverläufe des Wasserfalls lassen sich frei wählen. Zu den Einstellungen kommt man mit dem Button Farben.

Einstellungen für die Farben

Unten befinden sich acht macOS Farbwähler. Die ersten vier stellen die Wasserfallanzeige ein. Die erste Farbe wird für 0 dB (kein Signal) benutzt, die anderen drei entsprechend den Einstellungen der Schieberegler. Eine Einheit an den Schiebereglern entspricht 10 dB, also ein Grid auf dem Scope. Im Beispielbild ist die Farbe des Wasserfalls ohne Signal dunkelblau, bei 10 dB weiß, bei 20 dB gelb und bei 40 dB rot. Dazwischen werden Farbverläufe gezeigt. Ab 40 dB wird nur rot verwendet.

Die anderen vier Farbwähler bestimmen die Farben des Scopes:

- Aktuelle Pegellinie
- Füllfarbe des aktuellen Pegels
- Maximale Pegellinie
- Füllfarbe für den maximalen Pegel - wird aber nicht am TRX unterstützt

Die Farben des Scopes lassen sich mit dem TRX austauschen. Um die Farben vom TRX im RUMlog Scope zu übernehmen, drücke den Button TRX–>. Der Button –>TRX überträgt die eingestellten Farben zum TRX.