| # K1EL WinKeyer

Einstellungen–>CW

In vielen microHAM Produkten ist ein K1EL WinKey Chip verbaut. Dieser lässt sich genauso verwenden wie ein separater WinKeyer. Da microHAM oft spezielle Treiber (außer DXP & USB Interface) benötigt, ist dazu in Einstellungen–>CW als Interface microHAM zu wählen. Ferner müssen einige Parameter in Einstellungen–>microHAM eingestellt werden.
Ferner gibt es für die Arduino Plattform eine WinKey Software Emulation, die auch für andere Nachbauten geeignet ist, die wie der original WinKeyer mit RUMlogNG zusammenarbeiten. Da diese “Winkey kompatiblen” Geräte doch nicht immer zu 100% kompatibel sind, kann man noch sein genaues Gerät im Popup Menü auswählen:

- K1EL - Original Winkey Chip von K1EL, auch in microHAM Geräten zu finden
- K3NG - Arduino Software Lösung
- G4ZLP - DigiMaster Keyer von ZLP Electronics

Einige Winkeyer Lösungen haben Drucktaster installiert, um Speicher abzurufen. Diese funktionieren jedoch nur im Stand Alone Betrieb und sind in Verbindung mit einem Computer funktionslos. RUMlogNG kann diese Schalter nutzen, um seine internen Speicher aufzurufen. Dies gilt für alle Betriebsarten, jedoch nur für die Speicher F1-F4. Diese Funktion kann in Einstellungen–>CW–>WinKey–>Nutze Taster aktiviert werden.

Den rechten Teil der Einstellungen teilen sich:

- K1EL WinKeyer
- CW im microHAM Gerät
- Arduino CW Keyer

Bei der Benutzung von microHAM muss hier kein Port gewählt werden. Dies wird unter Einstellungen–>microHAM erledigt. Für die Bedeutung der Parameter siehe WinKey Dokumentation.

In den Hardware Möglichkeiten unterscheiden sich die Winkey Chip Version 1 und neuere Versionen etwas. Die Einstellungen beziehen sich auf die Version 2 und 3, für Version 1 gilt folgendes:

- Side tone enable –> Use pin 5 for sidetone
- Key out 1 enable –> Use pin 5 for key out
- PTT enable –> Use pin 5 for PTT
- Key out 2 enable –> Pin 3 key out enable

Benutzt man einen WinKeyer mit zwei Key Ausgängen, lassen sich diese automatisch TRX #1 und TRX #2 zuweisen. Siehe Menü–>CW–>WinKey Ausgang folgt TRX

Die 5 Speicher lassen sich mit der entsprechenden F-Taste starten. Im CW Fenster stehen dafür auch Buttons zur Verfügung, deren Beschriftung man hier angeben kann.

Beginnend mit Version 3.1 unterstützt der WinKeyer auch die Ausgabe von RTTY. Diese Funktion wird auch in RUMlogNG unterstützt. Speicher lassen sich in Einstellungen–>CW–>WinKey–>RTTY einstellen. Es können bis zu fünf Speicherbänke verwaltet werden. Siehe Menu–>CW–>RTTY Speicherbank. Des Weiteren kann das CW Fenster auch zur RTTY Ausgabe benutzt werden.

Für die Ausgabe per Tastatur steht auch das CW Fenster zu Verfügung: Menü–>Fenster–>CW. Bei aktivierter Paddle Echo Back Option werden selbst gegebene Zeichen in schwarzer Schrift ausgegeben. Dies kann man zum Üben nutzen. Eventuell im WinKey Chip vorhandene Speicher werden nicht unterstützt! Dafür stehen aber die 5 ‘RUMlogNG Speicher’ zur Verfügung und lassen sich mit F1 - F5 starten.

# See Also

CW Keyer und CW Speicher im Transceiver

CAT Einstellungen

microHAM Geräte

# External Links

microHAM

WinKeyer

Arduino CW Keyer

G4ZLP DigiMaster