| # WSJT-X, JTDX oder JS8Call und RUMlogNG

Alles hier Gesagte gilt prinzipiell auch für JTDX und mit Einschränkungen auch für JS8Call. Für JTDX und JS8Call stehen evtl. noch nicht alle Funktionen zur Verfügung. Z.B. lassen sich in JTDX die Rufzeichen noch nicht durch RUMlogNG färben. Von JS8Call wird nur die UDP API genutzt.
WSJT-X und RUMlogNG können untereinander Daten austauschen. Dazu werden zwei verschiedene Netzwerkverbindungen benötigt. WSJT gibt Status- und Logdaten über UDP bekannt, während die CAT Informationen über eine TCP/IP Verbindung ausgetauscht werden. Da das im Netzwerk passiert, können beide Programme auch auf unterschiedlichen Computern laufen.

## Netzwerkeinstellungen

Einstellungen–>UDP–>WSJT-X

Alle gewünschten Funktionen müssen zuerst in den Einstellungen aktiviert werden. In WJST-X befinden sich die Einstellungen für CAT in Preferences –> Radio und für den Logdatenaustausch in Preferences –> Reporting –> UDP Server.

Preferences –> Reporting –> UDP Server

Für RUMlogNG sind nur die Einstellungen auf der linken Seite wichtig. Die angegebene Adresse oder der Hostname muss sicherstellen, dass RUMlogNG im Netzwerk über UDP erreicht werden kann. Entweder gibt man explizit die Adresse/Hostname an oder man verteilt WSJT-X Nachrichten im gesamten Netzwerk, z.B. durch die Eingabe von 192.168.1.255.
255.255.255.255 wird nicht funktionieren, weil ein Router diese Daten nicht weiterleiten wird.
Der Port ist frei wählbar, muss aber mit den Einstellungen in RUMlogNG (Datenport) übereinstimmen.

Preferences –> Radio

Im Rig Popup Menü muss DX Lab Suite Commander ausgewählt werden. Die Serveradresse bzw. der Hostname muss angeben, auf welchem Computer RUMlogNG läuft. Der Port ist auch hier frei wählbar, muss aber mit dem in RUMlogNG (CAT Port) übereinstimmen.
Die WSJT-X Splitfunktion wird nicht unterstützt und für die Option Split Operation muss None gewählt werden.
Auch die Option Mode muss auf None stehen.

## PTT schalten

RUMlogNG kann auf Anweisung von WSJT-X das Schalten der PTT von TRX#1 übernehmen. Dieses ist alternativ über beide Netzwerkverbindungen möglich. In RUMlogNG ist in Einstellungen –> TX1 –> Transceiver –> Für PTT nutzen erst einmal grundsätzlich die PTT Schaltung zu aktivieren.
Soll die PTT über die UDP Verbindung gesteuert werden, muss die Option PTT schalten in RUMlogNG aktiviert sein.
Soll die CAT TCP/IP Verbindung genutzt werden, muss in WSJT-X unter Preferences –> Radio –> PTT Method die Option CAT gewählt werden. In RUMlogNG ist dafür keine extra Einstellung vorgesehen.

## QSOs speichern

Ist diese Option gewählt, kann ein QSO, welches ins WSJT-X Logbuch gespeichert wurde, auch direkt in RUMlogNG übertragen werden. Bis auf die QSO Startzeit werden alle Werte aus dem Log QSO Dialog genutzt. In RUMlogNG ist keine Aktion nötig! Der Papier QSL Status kann wahlweise auf QSL senden (W) oder Keine QSL (-) gesetzt werden. Auch lässt sich noch der QSO Farbcode für automatisch importierte QSOs definieren.
Die QSO Daten von WSJT-X werden direkt in die Datenbank geschrieben, Daten aus der RUMlogNG Logmaske werden nicht übernommen.

## Mit Nutzerfeldern

Einige zusätzliche Daten können noch mit dem QSO gespeichert werden. Dieses erfolgt in den vier benutzerdefinierten Feldern, wenn diese entsprechend konfiguriert sind. Das betrifft:

- my_gridsquare
- time_on
- operator
- station_callsign

## Rufzeichen Check

Ändert sich in WSJT-X das aktive Rufzeichen, wird dieses mit folgenden Informationen zu RUMlogNG in die Eingabefelder übertragen:

- Mode
- Gesendeter Rapport
- Locator der DX-Station
- Frequenz

Ein Rufzeichencheck startet automatisch.

## QSO speichern deaktiviert und Rufzeichen Check aktiviert

Diese Kombination ist sinnvoll, wenn man den Daten von WSJT-X noch eigene Informationen zum Speichern hinzufügen möchte.
Wird ein QSO in WSJT-X geloggt, werden alle verfügbaren Daten in die Felder übertragen. Jetzt hat man die Möglichkeit Daten zu ändern oder zu ergänzen, z.B. automatisch durch Daten vom HamQTH/qrz.com/. Das QSO muss dann manuell gespeichert werden.

## Rufzeichen färben

Rufzeichen im WSJT-X Aktivitätsfenster können durch RUMlogNG farblich markiert werden. Die Farben entsprechen in etwa denen in der Bandmap, mit folgender Priorität:

- Text grün: cfd b4
- Text blau: wkd b4
- Hintergrund magenta: DXCC Gebiet unbekannt
- Hintergrund rot: Mode oder Band noch nicht gearbeitet
- Hintergrund orange: Mode oder Band noch nicht bestätigt
- Hintergrund blau: Slot noch nicht gearbeitet
- Hintergrund grün: Slot noch nicht bestätigt

## DX-Spot Fenster

Dekodierte Signale von WSJT-X können im DX-Spot Fenster mit aufgenommen werden. Das funktioniert nur korrekt, wenn in den Aussendungen die richtige Reihenfolge eingehalten wird. “CQ DX DL2RUM” wäre falsch, richtig ist: “CQ DL2RUM DX”

Ein WSJT-X Spot der mit ??? beginnt hat eine hohe Wahrscheinlichkeit fehlerhaft dekodiert worden zu sein.

Wird auf die Frequenz eines von WSJT-X generierten DX-Spots doppelt geklickt, wird auch diese Station in WSJT-X eingestellt. Das funktioniert aber nur, wenn es sich beim Spot um einen CQ Ruf handelte.
Analog zu der Funktion in WSJT-X kann die genaue Funktion eines Doppelklicks modifiziert werden. Dazu kann optional die Shift- oder die Optionstaste (entspricht der Commmandtaste in WSJT-X) beim Doppelklick gehalten werden.

## Nur CQ Rufe

Die Anzeige im DX-Spot Fenster lässt sich auf CQ Rufe beschränken.

## CAT

Die CAT Funktionen gehen davon aus, dass der Transceiver direkt von RUMlogNG gesteuert wird. Soll die CAT Verbindung genutzt werden, muss RUMlogNG immer vor WSJT-X gestartet werden. RUMlogNG überträgt die Frequenz an WSJT-X. Wird in WSJT-X eine neue Frequenz im Popup Menü gewählt, wird RUMlogNG diese Frequenz am TRX einstellen. Als Mode wird die für PSK gewählte Betriebsart eingestellt.

## Automatische CQ Antwort für New Ones (FT8/4)

RUMlogNG kann WSJT-X veranlassen auf einen FT8/4 cq Ruf zu antworten. Das ist kein vollautomatischer Betrieb, es dient lediglich als Hilfe, um schnell auf evtl. kurze Bandöffnungen zu reagieren. Hierzu werden die Daten aus dem DX-Spot Fenster genutzt.
Diese Option wird im Netzwerkfenster mit der Box Auto aktiviert. Vorsicht, der TRX kann jetzt jederzeit auf Sendung gehen! Bei einem Bandwechsel wird diese Option sofort wieder deaktiviert. Da nur auf New Ones reagiert wird, sollten die DX-Cluster Alarme entsprechend konfiguriert werden. Auch sollte die Option wkd b4 im DX-Spot Fenster deaktiviert sein, um zu vermeiden, dass dieselbe Station immer wieder angerufen wird. Erhält man nach jeweils 3 Sendedurchgängen keine Antwort, bricht RUMlogNG das QSO ab. Diese Station wird dann für 20 Minuten ignoriert. Bricht WSJT-X von sich aus das Rufen ab, erfolgt diese Blockierung nicht.

# See Also

DXLab Suite Commander Server

# External Links

WSJT-X

JT-Bridge

JTDX

UDP Beschreibung

JS8Call