| # RUMlog Instanzen im Netzwerk

Für einen zuverlässigen Datenaustausch im Netzwerk sollte in den macOS Systemeinstellungen / Energie sparen der Ruhezustand deaktiviert werden!

RUMlogNG kann andere laufende RUMlogNG Programme im Netzwerk erkennen und Daten austauschen. Das Programm, welches Informationen bereitstellen möchte, muss die Option App Info in den UDP Einstellungen aktiviert haben. Das Programm, welches Informationen empfangen möchte, muss die Option Suche nach anderen RUMlog Anwendungen aktiviert haben. Der Datenaustausch kann nur in einer Richtung, aber auch gegenseitig erfolgen. Dabei ist die Anzahl der laufenden Programme nicht begrenzt.

Wird eine andere RUMlogNG Instanz im Netzwerk erkannt, öffnet sich das Netzwerk Status Fenster. Hier findet man Informationen zur Station, evtl. auch Daten vom Transceiver. Änderungen am dortigen Logbuch werden protokolliert. Diese Änderungen können in der hiesigen RUMlogNG Instanz übernommen werden. Dazu muss die entsprechende Option Import gewählt werden. Damit ist eine limitierte Art der Synchronisation möglich.

Folgende Änderungen werden übernommen:

- Neue QSOs speichern
- QSOs löschen
- Änderung von QSO Daten
- Änderung des Papier QSL Status nach QSL Druck oder QSL Eingang
- Änderung des eQSL Status nach eQSL Ausgang
- Änderung des LoTW QSL Status nach LoTW QSL Ausgang

Diese Art der Synchronisation kann in einer als auch in beiden Richtungen erfolgen. Wurde die Import Option aktiviert, wird zum entsprechenden Computer eine TCP/IP Verbindung über den gleichen Port aufgebaut. Diese ist zuverlässiger als der Austausch mittels des UDP Protokolls. Eine erfolgreiche TCP/IP Verbindung wird in der Tabelle im Netzwerk Status Fenster grün hinterlegt.