| # Icom Auto Discovery

IC-705, IC-7100, IC-7610, IC-9100 und IC-9700 stellen an einer USB Buchse jeweils zwei Schnittstellen zur Verfügung. Beide nutzen den gleichen Namen und macOS hängt an einen Port eine Zahl zur Unterscheidung. Die Zuordnung erfolgt dummerweise zufällig, sodass der CAT Port evtl. nach jedem Einschalten über einen anderen Namen anzusprechen ist. Chen, W7AY hat eine Lösung für dieses Problem erarbeitet, die in RUMlogNG implementiert ist.
Unter Einstellungen–>TRX–>CAT lässt sich die Option Auto Discovery wählen. Für den seriellen Port muss jetzt keine Auswahl des Namens mehr erfolgen, nur die anderen Schnittstellenparameter sind zu wählen.
Der IC-7300 hat zwar nur eine Schnittstelle, aber auch hier kann die Auto Discovery Funktion genutzt werden.

# External Links

W7AY Webseite