| # Erweiterte Icom Steuerung (IC-705, 7300, 7610, 9700)

Für die neueren Icom Modelle steht ein erweitertes Control Panel zur Verfügung. Durch das Firmware Update vom Februar 2021 (IC-705, 7300, 7610, 9700) haben sich einige bedeutende Änderungen ergeben. Für eine korrekte Funktion ab RUMlogNG 5.3 sind folgende Firmware Versionen notwendig:

- IC-705: 1.20
- IC-7300: 1.40
- IC-7610: 1.30
- IC-9700: 1.30

Ältere RUMlogNG Versionen arbeiten nicht korrekt mit der neuen Firmware zusammen.

Für die oben genannten Modelle wurde der Dynamic Scope Mode ersatzlos gestrichen, da jetzt der Scroll Mode in der Firmware implementiert ist. Auch ist die Option Reference per Band einstellen nicht mehr notwendig.
Die automatische Anpassung der Scope Span an den Mode und das Verschieben der Scopedarstellung ist jetzt nur noch im Center Scroll Mode möglich.
Evtl. ältere gespeicherte Daten der Scope Edge Frequenzen können nicht mehr geladen werden.

Bei allen vier Geräten lässt sich das Touchpad / Scrollwheel im Scopefenster nutzen, um den Main Empfänger abzustimmen.
Im Scope- und im Steuerungsfenster kann die Frequenz mit den Pfeil Links/Rechts Tasten um einen Tuningstep verändert werden. Die Pfeil Hoch/Runter Tasten kann man nutzen um durch die Speicher zu scrollen.

#### Auto Reference

Eine zusätzliche Auto Reference Option ermöglicht die automatische Einstellung des Reference Levels, um immer eine ähnliche Amplitude des Rauschen zu erhalten. Dieses funktioniert nur, wenn das Scope in RUMlog angezeigt wird.

#### Farbige Punkte in den Buttons

Viele Buttons zeigen einen farbigen Punkt zur Statusanzeige.
* Grau: Funktion ist Aus.
* Grün: Funktion ist Ein.
* Rot: Funktion ist Ein, erfordert aber eine gewisse Aufmerksamkeit, z.B. Split oder RIT.
* Gelb: Diese Funktion wurde geändert, aber es erfolgte noch keine Rückmeldung.

## Mini Controls

Die Steuerungsfenster bieten sehr viele Möglichkeiten, benötigen aber sehr viel Platz auf dem Bildschirm. Im Transceiver Menü findet sich die Option Mini Control. Hiermit wir ein kleines Fenster geöffnet, welches alle Steuerungen erlaubt, es wird lediglich ein Mausklick mehr benötigt. Dadurch kann man das Steuerungsfenster auf einen anderen Screen lassen, verkleinern oder minimieren.

# See Also

IC-7300 Steuerung

IC-7610 Steuerung

IC-9700 Steuerung